蒸环评函[2023]26号

**衡阳市生态环境局**

**关于衡阳沃峰生物质能源有限公司年产20000吨生物质燃料颗粒建设项目环境影响报告表的批复**

衡阳沃峰生物质能源有限公司：

你公司《关于对＜衡阳沃峰生物质能源有限公司年产20000吨生物质燃料颗粒建设项目＞环境影响报告表进行批复的请示》和衡阳职安环保科技有限责任公司编制的《衡阳沃峰生物质能源有限公司年产20000吨生物质燃料颗粒建设项目环境影响报告表》及专家组评审意见均收悉，经研究，批复如下：

一、衡阳沃峰生物质能源有限公司总投资100万元在衡阳县樟木乡九渡村肖家组租赁九渡竹木加工厂已建厂房建设年产20000吨生物质燃料颗粒项目。项目占地面积1000m2，总建筑面积约1000m2，项目主要建设内容包括：原料堆场、投料区、制粒区、成品仓、成品堆场等。项目利用粉末状的废木材、秸秆、农林三废、锯木灰等原料经制粒加工年产20000吨生物质燃料颗粒。本项目符合国家产业政策，根据衡阳职安环保科技有限责任公司所编制的环境影响报告表的分析结论和专家组评审意见，在建设单位严格执行环保“三同时”制度，切实落实报告表中提出的各项污染防治措施，确保各类污染物达标排放的情况下，从环保的角度分析，同意该项目建设。本《报告表》可作为项目建设和环境管理的依据。

二、项目在建设和管理过程中必须按照环保“三同时”制度的要求，落实污染防治措施，并在工程建设和环境管理中着重注意以下问题：

（一）加强废气的污染防治。投料粉尘、粉料落料和制粒工序产生的粉尘经负压抽风+旋风除尘+布袋除尘器处理达标后在厂区内排放；采取全封闭式的生产车间、三面封闭带顶棚的原料堆场等抑尘措施，减少对周边环境的影响。

（二）加强废水的污染防治。项目无生产废水产生，生活污水经化粪池处理后用作农肥。

（三）加强固体废弃物的污染防治。除尘器收集的粉尘全部回用生产；废包装袋外售或交由环卫部门清运；不合格产品直接回用于生产；废油桶交由供应商回收综合利用；废机油属于危废，应按国家相关要求做好暂存工作，并交由有资质的单位处置或直接作为机械设备润滑油使用；生活垃圾收集后由当地环卫部门清运。

（四）加强噪声污染防治。合理进行厂区布局，采取有效隔声、消声、减震等降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4类标准。

三、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。建设单位应按照《建设项目环境保护管理条例》的规定，及时开展建设项目竣工环境保护自主验收，并将建设项目竣工环境保护验收监测报告和验收意见报送我局备案；在启动生产设施或实际排污之前应依法取得排污许可证。

四、衡阳县生态环境保护综合行政执法大队将该项目纳入日常监管并履行项目建设及运营后现场监管职责。

衡阳市生态环境局

2023年8月18日