蒸环评函[2024]13号

**衡阳市生态环境局**

**关于湖南一直富建材科技有限公司年产5000吨**

**瓷砖胶建设项目环境影响报告表的批复**

湖南一直富建材科技有限公司：

你公司《关于湖南一直富建材科技有限公司年产5000吨瓷砖胶建设项目环境影响报告表进行批复的请示》和衡阳职安环保科技有限责任公司编制的《湖南一直富建材科技有限公司年产5000吨瓷砖胶建设项目环境影响报告表》（报批稿）及专家组评审意见均收悉，经研究，批复如下：

一、湖南一直富建材科技有限公司总投资200万元，在衡阳县集兵镇太力村砖瓦组建设年产5000吨瓷砖胶项目。项目总占地面积1200 m2，建筑面积1200 m2。主要建设内容包括1#生产区（占地面积760 m2）、2#生产区（占地面积190 m2）、1#原料储存（占地面积约50m²）、2#原料储存（占地面积约50m²）、1#成品库（占地面积70m2）、2#成品库（占地面积30m2）、辅料储存区、办公室、公用工程及环保工程等。本项目符合国家产业政策，根据衡阳职安环保科技有限责任公司所编制的环境影响报告表的分析结论和专家组评审意见，在建设单位严格执行环保“三同时”制度，切实落实报告表中提出的各项污染防治措施，确保各类污染物达标排放的情况下，从环保的角度分析，同意该项目建设。本《报告表》可作为项目建设和环境管理的依据。

二、项目在建设和管理过程中必须按照环保“三同时”制度的要求，落实污染防治措施，并在工程建设和环境管理中着重注意以下问题:

（一）加强废水和废气的污染防治。项目无生产废水产生，生活废水经化粪池处理后用作农肥。采取全封闭式生产车间，料仓呼吸粉尘经滤筒式除尘器处理后达标排放；搅拌粉尘经负压收集+布袋除尘器处理达标后排放；包装粉尘收集后经布袋除尘器处理达标后排放。

（二）加强噪声的污染防治。应选用低噪声设备，采用减震、隔声、吸声等降噪措施，同时加强设备的维护和管理，合理规划平面布置，加强厂区绿化，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准限值。

（三）加强固体废物的污染防治。除尘器收集的粉尘收集后回用于生产；废包装袋统一收集后外售；废机油桶暂存于危废暂存间，定期交供应商回收处置；生活垃圾集中收集后交由环卫部门统一清运处理。

三、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。建设单位应按照《建设项目环境保护管理条例》的规定，及时开展建设项目竣工环境保护自主验收，并将建设项目竣工环境保护验收监测报告和验收意见报送我局备案；在启动生产设施或实际排污之前应依法取得排污许可证。

四、环境影响报告表经批准后，该项目的性质、规模地点、生产工艺和环境保护措施发生重大变动的，须重新报批环境影响报告表。自环境影响报告表批复文件批准之日起，如超过5年方决定工程开工建设的，环境影响报告表应当报我局重新审核。

五、衡阳县生态环境保护综合行政执法大队将该项目纳入日常监管并履行项目建设及运营后现场监管职责。

衡阳市生态环境局

 2024年4月29日