蒸环评函[2024]70号

**衡阳市生态环境局**

**关于湖南新管途环境科技有限公司年产20000t HDPE 排污管项目环境影响报告表的批复**

湖南新管途环境科技有限公司：

你公司《关于对湖南新管途环境科技有限公司年产20000tHDPE排污管项目环境影响报告表进行批复的请示》和湖南省博科环境工程有限公司编制的《湖南新管途环境科技有限公司年产20000tHDPE排污管项目环境影响报告表》及专家组评审意见均收悉，经研究，批复如下：

一、湖南新管途环境科技有限公司总投资20000万元（第一期2500万元）在衡阳县西渡镇岭园路与蛟龙路交汇处西北角租赁衡阳铠耐科技有限公司的厂房建设年产20000tHDPE排污管项目。本项目总建筑面积为6660m2，建设内容主要包括1号车间、2号车间、综合楼、机修间、原料仓库、产品仓库、公用工程及环保工程等。本项目符合国家产业政策，根据湖南省博科环境工程有限公司所编制的环境影响报告表的分析结论和专家组评审意见，在建设单位严格执行环保“三同时”制度，切实落实报告表中提出的各项污染防治措施，确保各类污染物达标排放的情况下，从环保的角度分析，同意该项目建设。本《报告表》可作为项目建设和环境管理的依据。

二、项目在建设和管理过程中必须按照环保“三同时”制度的要求，落实污染防治措施，并在工程建设和环境管理中着重注意以下问题：

（一）加强废气的污染防治。加强车间通风，设置投料仓，进行自动围蔽投料并严格控制投料高度。臭气和有机废气经集气罩+二级稳定床活性炭吸附处理达标后经15m高排气筒排放。

（二）加强废水的污染防治。本项目无生产废水外排，冷却水循环使用，不外排；生活污水经化粪池预处理后，排入市政污水管网至衡阳西渡高新技术产业园污水处理厂处理达标后排入蒸水。

（三）加强固体废弃物的污染防治。项目产生的废边角料、原辅材料包装袋收集后外售综合利用；废活性炭、废机油及包装桶等属于危废，应按国家相关要求做好暂存工作，待一定量后交由有资质的单位处理；生活垃圾交由环卫部门清运处置。

（四）加强噪声污染防治。合理进行厂区布局，在设备设计和选型上严格控制噪声污染，对高噪声设备采取减振、隔声等措施，确保厂界噪声达标排放。

三、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。建设单位应按照《建设项目环境保护管理条例》的规定，及时开展建设项目竣工环境保护自主验收，并将建设项目竣工环境保护验收监测报告和验收意见报送我局备案；在启动生产设施或实际排污之前应依法取得排污许可证。

四、环境影响报告表经批准后，该项目的性质、规模地点、生产工艺和环境保护措施发生重大变动的，须重新报批环境影响报告表。自环境影响报告表批复文件批准之日起，如超过5年方决定工程开工建设的，环境影响报告表应当报我局重新审核。

五、衡阳县生态环境保护综合行政执法大队将该项目纳入日常监管并履行项目建设及运营后现场监管职责。

衡阳市生态环境局

2024年10月22日