E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：衡阳县杉桥镇卫生院前坪硬化及附属工程 标段：

第1页 共6页

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量  单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
| 综合单价 | 合 价 | 其中：  暂估价 |
|  |  | 场地平整 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 040101001001 | 挖运土方 | 1.土壤类别:根植土;  2.挖土深度:400mm; | m3 | 1444.40 |  |  |  |
| 2 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1.砌体名称:砖砌房屋整栋拆除;  2.拆除高度:2.4m; | m2 | 14.00 |  |  |  |
| 3 | 010103002001 | 余土外运 | 1.废弃料品种:挖方;  2.运距:3km; | m3 | 1444.40 |  |  |  |
| 4 | 010103002002 | 建筑垃圾外运 | 1.废弃料品种:建筑垃圾;  2.运距:3km; | m3 | 7.00 |  |  |  |
|  |  | 沥青路面 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 040202001001 | 路床(槽)整形 |  | m2 | 3226.30 |  |  |  |
| 6 | 040202015001 | 水泥稳定碎(砾)石 | 1.水泥含量:厂拌水泥稳定碎石  水泥含量5%;  2.厚度:15cm; | m2 | 3226.30 |  |  |  |
| 7 | 040203004001 | 下封层 | 1.厚度:1cm;  2.材料品种:沥青封层; | m2 | 3226.30 |  |  |  |
| 8 | 040203006004 | 沥青混凝土(中粒式) | 1.沥青混凝土种类:商品沥青混凝土 AC-13; 2.沥青品种:中粒式;  3.厚度:4cm; | m2 | 3226.30 |  |  |  |
| 9 | 040203003001 | 粘层 | 1.材料品种:乳化沥青; | m2 | 3226.30 |  |  |  |
|  | 本页合计 | | | | | |  |  |

注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：衡阳县杉桥镇卫生院前坪硬化及附属工程 标段：

第2页 共6页

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量  单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
| 综合单价 | 合 价 | 其中：  暂估价 |
| 10 | 040203006002 | 沥青混凝土(细粒式) | 1.沥青混凝土种类:商品沥青混凝土 AC-9; 2.沥青品种:细粒式;  3.厚度:3cm; | m2 | 3226.30 |  |  |  |
|  |  | 加铺沥青面层 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | BC001001 | 原路面清洗 | 1.说明:原路面清洗一遍; | m2 | 486.60 |  |  |  |
| 12 | 040203004002 | 下封层 | 1.厚度:1cm;  2.材料品种:沥青封层; | m2 | 486.60 |  |  |  |
| 13 | 040203006003 | 沥青混凝土(细粒式) | 1.沥青混凝土种类:商品沥青混凝土 AC-13; 2.沥青品种:细粒式;  3.厚度:5cm; | m2 | 486.60 |  |  |  |
|  |  | 植草砖停车位 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 040202001003 | 路床(槽)整形 |  | m2 | 442.00 |  |  |  |
| 15 | 040202004001 | 石灰、素土基层 | 1.配合比:石灰、素土3:7;  2.厚度:150mm; | m2 | 442.00 |  |  |  |
| 16 | 040203007003 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:商品砼C35; 2.厚度:20cm; 3.嵌缝材料:按施工规范锯缝，缝内填热沥 青;  4.说明:含砼养护; | m2 | 442.00 |  |  |  |
| 17 | 040203008001 | 彩色园林砖 | 1.块料品种、规格:彩色园林砖240\*120\*55; 2.垫层：材料品种、厚度、强度等级:砂浆 厚度50mm; | m2 | 71.75 |  |  |  |
|  | 本页合计 | | | | | |  |  |

注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。 全国统一热线:4006-258-995

智多星工程项目造价管理软件

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：衡阳县杉桥镇卫生院前坪硬化及附属工程 标段：

第3页 共6页

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量  单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
| 综合单价 | 合 价 | 其中：  暂估价 |
| 18 | 050201005001 | 嵌草砖铺装 | 1.垫层厚度:50mm砂浆;  2.铺设方式:浆铺; | m2 | 370.25 |  |  |  |
|  |  | 停车位画线 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 040205006001 | 标线 | 1.线型:150mm宽白色车位标线; | m | 543.00 |  |  |  |
|  |  | 宣传栏 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:普通土;  2.挖土深度:1.35m;  3.弃土运距:暂按3km; | m3 | 5.184 |  |  |  |
| 21 | 010103001003 | 回填方 | 1.密实度要求:符合设计要求;  2.填方材料品种:符合设计要求;  3.填方粒径要求:符合设计要求;  4.填方来源、运距:利用挖方; | m3 | 4.104 |  |  |  |
| 22 | 010103002004 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:挖方;  2.运距:暂定3km; | m3 | 1.08 |  |  |  |
| 23 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土强度等级:C15商品混凝土; | m3 | 0.108 |  |  |  |
| 24 | 010501003001 | 独立基础 | 1.混凝土强度等级:C25商品混凝土; | m3 | 0.972 |  |  |  |
| 25 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:螺纹钢筋 HRB400 Φ16; | t | 0.004 |  |  |  |
| 26 | 010516002001 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:300\*300\*20mm厚钢板、螺栓; | t | 0.042 |  |  |  |
|  | 本页合计 | | | | | |  |  |

注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：衡阳县杉桥镇卫生院前坪硬化及附属工程 标段：

第4页 共6页

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量  单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
| 综合单价 | 合 价 | 其中：  暂估价 |
| 27 | BC001001001 | 宣传栏制安 | 1.横龙骨规格与材质:150\*100\*3镀锌方通; 2.压顶:2mm方通;  3.橱窗:2mm钢板;  4.喷漆要求:氟碳漆2遍;  5.宣传栏喷绘:双面贴海报; | 套 | 1.00 |  |  |  |
|  |  | 青石护栏 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 010101003002 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:普通土;  2.挖土深度:0.3m; | m3 | 4.29 |  |  |  |
| 29 | 010103001002 | 回填方 | 1.密实度要求:符合设计要求;  2.填方材料品种:符合设计要求;  3.填方粒径要求:符合设计要求;  4.填方来源、运距:挖方; | m3 | 2.86 |  |  |  |
| 30 | 010103002003 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:挖方;  2.运距:100m; | m3 | 1.43 |  |  |  |
| 31 | 010501002001 | 带形基础 | 1.混凝土种类:C25混凝土; | m3 | 1.43 |  |  |  |
| 32 | 011702001003 | 基础模板 | 1.现浇混凝土模板 带形基础 钢筋混凝土 木模板木支撑 | m2 | 6.60 |  |  |  |
| 33 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 Φ6; | t | 0.037 |  |  |  |
| 34 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 Φ12; | t | 0.059 |  |  |  |
| 35 | 050307006001 | 青石护栏 | 1.青石栏杆高度:1.06m，成品，含安装; | m | 11.00 |  |  |  |
|  |  | 路沿石 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本页合计 | | | | | |  |  |

注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。

全国统一热线:4006-258-995 智多星工程项目造价管理软件

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：衡阳县杉桥镇卫生院前坪硬化及附属工程 标段：

第5页 共6页

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量  单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
| 综合单价 | 合 价 | 其中：  暂估价 |
| 36 | 040204004001 | 安砌路沿石 | 1.材料品种、规格:青石400\*120\*630; 2.基础、垫层：材料品种、厚度:C15素砼; | m | 317.80 |  |  |  |
|  |  | 排水管网 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 040201022001 | 排水沟、截水沟 | 1.断面尺寸:净空尺寸800\*1000mm; 2.基础、垫层：材料品种、厚度:C15混凝土 垫层厚度100mm; 3.砌体材料:页岩砖，370厚墙，底+侧面200 mm高刷20厚防水砂浆，100厚C20压顶; 4.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆; 5.盖板材质、规格:C20钢筋混凝土盖板，13 00\*600\*180mm，; | m | 69.00 |  |  |  |
| 38 | 040501004001 | HDPE高密度聚乙烯双壁波纹 排水管DN300(SN8) | 1.材质及规格:HDPE高密度聚乙烯双壁波纹 排水管DN300(SN8); 2.连接形式:承插式密封圈连接; 3.管道检验及试验要求:管道闭水试验; | m | 266.00 |  |  |  |
| 39 | 040501004002 | HDPE高密度聚乙烯双壁波纹 排水管DN600(SN8) | 1.材质及规格:HDPE高密度聚乙烯双壁波纹 排水管DN600(SN8); 2.连接形式:承插式密封圈连接; 3.管道检验及试验要求:管道闭水试验; | m | 148.00 |  |  |  |
|  | 本页合计 | | | | | |  |  |

注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：衡阳县杉桥镇卫生院前坪硬化及附属工程 标段：

第6页 共6页

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量  单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
| 综合单价 | 合 价 | 其中：  暂估价 |
| 40 | 040504001001 | 砖筑雨水检查井D700 | 1.垫层、基础材质及厚度:商品砼C15; 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:页岩烧 结标准砖240\*115\*53; 3.勾缝、抹面要求:1:2水泥砂浆; 4.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆; 5.井盖、井圈材质及规格:防盗铸铁井盖井 座D700; | 个 | 5.00 |  |  |  |
| 41 | 040504001002 | 砖砌雨水进水井单平箅(680 ×380) | 1.垫层、基础材质及厚度:商品砼C15; 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:页岩烧 结标准砖240\*115\*53; 3.勾缝、抹面要求:1:2水泥砂浆; 4.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆; 5.井盖、井圈材质及规格:铸铁雨水井箅680 ×380; | 个 | 20.00 |  |  |  |
| 42 | 040101002003 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:普通土; | m3 | 750.231 |  |  |  |
| 43 | 040103001005 | 回填砂 | 1.密实度要求:按设计要求;  2.填方材料品种:机制中粗砂; | m3 | 328.938 |  |  |  |
| 44 | 040305001001 | 管道垫层 | 1.材料品种、规格:粒径5~40mm碎石垫层100 mm厚; | m3 | 29.28 |  |  |  |
| 45 | 040103001006 | 回填土方 | 1.填方来源、运距:利用开挖的土方; | m3 | 316.662 |  |  |  |
| 46 | 040103002003 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余土;  2.运距:3公里; | m3 | 433.569 |  |  |  |
|  | 本页合计 | | | | | |  |  |
|  | 合 计 | | | | | |  |  |

注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。

全国统一热线:4006-258-995 智多星工程项目造价管理软件

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：房屋维修及医疗废物储存间 标段：

第1页 共9页

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量  单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
| 综合单价 | 合 价 | 其中：  暂估价 |
|  |  | 屋面防水 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 雨篷防水 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011101003002 | 细石混凝土找平层 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:30厚LC5.0轻骨 料混凝土; | m2 | 40.146 |  |  |  |
| 2 | 011101006004 | 平面砂浆找平层 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥 砂浆; | m2 | 40.146 |  |  |  |
| 3 | 010902001002 | 屋面卷材防水(含附加层) | 1.卷材品种、规格、厚度:3mmSBS改性沥青 防水卷材;  2.防水层数:2层;  3.防水层做法:大面满铺; | m2 | 40.146 |  |  |  |
| 4 | 011101006005 | 平面砂浆保护层 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥 砂浆; | m2 | 40.146 |  |  |  |
|  |  | 天沟防水 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 011101003003 | 细石混凝土找平层 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:30厚LC5.0轻骨 料混凝土; | m2 | 54.228 |  |  |  |
| 6 | 011101006006 | 平面砂浆找平层 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥 砂浆; | m2 | 54.228 |  |  |  |
| 7 | 010902001003 | 屋面卷材防水(含附加层) | 1.卷材品种、规格、厚度:3mmSBS改性沥青 防水卷材;  2.防水层数:2层;  3.防水层做法:大面满铺; | m2 | 54.228 |  |  |  |
|  | 本页合计 | | | | | |  |  |

注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：房屋维修及医疗废物储存间 标段：

第2页 共9页

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量  单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
| 综合单价 | 合 价 | 其中：  暂估价 |
| 8 | 011101006007 | 平面砂浆保护层 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥 砂浆; | m2 | 54.228 |  |  |  |
| 9 | 011101003004 | 细石混凝土找平层 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:30厚LC5.0轻骨 料混凝土; | m2 | 54.228 |  |  |  |
| 10 | 010902003001 | 屋面刚性层 | 1.刚性层厚度:50mm;  2.混凝土种类:C20细石混凝土;  3.钢筋规格、型号:c4\*100钢筋网; | m2 | 54.228 |  |  |  |
|  |  | 屋面排水管 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 010902004001 | 屋面排水管 | 1.排水管品种、规格:110PVC排水管; 2.雨水斗、山墙出水口品种、规格:PVC; | m | 174.40 |  |  |  |
|  |  | 风雨长廊 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 基础工程 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 010101001002 | 平整场地 | 1.土壤类别:场地平整; | m2 | 104.796 |  |  |  |
| 13 | 010101004001 | 挖基坑土方 |  | m3 | 21.60 |  |  |  |
| 14 | 010103001002 | 回填方 | 1.密实度要求:符合设计要求;  2.填方材料品种:符合设计要求;  3.填方粒径要求:符合设计要求;  4.填方来源、运距:挖方利用; | m3 | 17.596 |  |  |  |
| 15 | 010103002002 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:挖方;  2.运距:3km; | m3 | 4.004 |  |  |  |
|  | 本页合计 | | | | | |  |  |

注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：房屋维修及医疗废物储存间 标段：

第3页 共9页

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量  单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
| 综合单价 | 合 价 | 其中：  暂估价 |
| 16 | 010404001003 | 垫层 | 1.垫层材料种类、配合比、厚度:C15混凝土 ，厚度100mm;  2.说明:含模板; | m3 | 0.784 |  |  |  |
| 17 | 010501003001 | 独立基础 | 1.混凝土种类:C30;  2.说明:含模板; | m3 | 2.592 |  |  |  |
| 18 | 010502003001 | 异形柱 | 1.柱形状:圆形柱D=500;  2.混凝土强度等级:C30;  3.说明:含模板; | m3 | 0.628 |  |  |  |
| 19 | 010515001009 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 Φ8; | t | 0.026 |  |  |  |
| 20 | 010515001010 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 Φ16; | t | 0.145 |  |  |  |
| 21 | 010404001004 | 地面垫层 | 1.垫层材料种类、配合比、厚度:C25混凝土 ，厚度80mm; | m3 | 2.915 |  |  |  |
|  |  | 钢结构主体 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 010404001005 | 二次浇筑 | 1.垫层材料种类、配合比、厚度:C15混凝土 ，厚度100mm;  2.说明:含模板; | m3 | 0.157 |  |  |  |
| 23 | 010606012001 | 预埋柱脚锚栓 | 1.钢材品种、规格:Q235; | t | 0.043 |  |  |  |
| 24 | 010606012002 | 预埋柱脚铁件 | 1.钢材品种、规格:Q235; | t | 0.009 |  |  |  |
| 25 | 010602003001 | 门式刚架房屋钢结构柱、梁 | 1.钢材品种、规格:Q235钢; | t | 0.589 |  |  |  |
| 26 | 010606001001 | 屋架间钢支撑 | 1.钢材品种、规格:Q235B; | t | 0.307 |  |  |  |
|  | 本页合计 | | | | | |  |  |

注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。

全国统一热线:4006-258-995 智多星工程项目造价管理软件

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：房屋维修及医疗废物储存间 标段：

第4页 共9页

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量  单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
| 综合单价 | 合 价 | 其中：  暂估价 |
| 27 | 010901003001 | 阳光板屋面 | 1.阳光板品种、规格:12mm双层耐力板; | m2 | 41.494 |  |  |  |
| 28 | 011405001001 | 金属面油漆 | 1.构件名称:钢构件; 2.油漆品种、刷漆遍数:防锈漆一遍，防火 漆两遍; | m2 | 31.36 |  |  |  |
|  |  | 医疗废物储存间 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 基础工程 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 010101001001 | 平整场地 | 1.土壤类别:场地平整; | m2 | 84.24 |  |  |  |
| 30 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:普通土; | m3 | 41.052 |  |  |  |
| 31 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:符合设计要求;  2.填方材料品种:符合设计要求;  3.填方粒径要求:符合设计要求;  4.填方来源、运距:挖方利用; | m3 | 31.593 |  |  |  |
| 32 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:挖方;  2.运距:3km; | m3 | 9.459 |  |  |  |
| 33 | 010404001001 | 垫层 | 1.垫层材料种类、配合比、厚度:C15混凝土 ，厚度100mm;  2.说明:含模板; | m3 | 1.971 |  |  |  |
| 34 | 010401001001 | 砖基础 | 1.砖品种、规格、强度等级:MU10页岩烧结 砖;  2.砂浆强度等级:M10水泥砂浆;  3.防潮层材料种类:防水砂浆; | m3 | 6.138 |  |  |  |
|  | 本页合计 | | | | | |  |  |

注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。

全国统一热线:4006-258-995 智多星工程项目造价管理软件

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：房屋维修及医疗废物储存间 标段：

第5页 共9页

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量  单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
| 综合单价 | 合 价 | 其中：  暂估价 |
| 35 | 010503004001 | 圈梁 | 1.混凝土种类:C25商品混凝土;  2.说明:含模板; | m3 | 1.151 |  |  |  |
| 36 | 010502002001 | 构造柱 | 1.混凝土种类:C25混凝土;  2.说明:含模板; | m3 | 0.199 |  |  |  |
| 37 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 Φ6; | t | 0.039 |  |  |  |
| 38 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 Φ8; | t | 0.012 |  |  |  |
| 39 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 Φ12; | t | 0.095 |  |  |  |
| 40 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 Φ14; | t | 0.022 |  |  |  |
| 41 | 010404001002 | 地面垫层 | 1.垫层材料种类、配合比、厚度:C25混凝土 ，厚度80mm; | m3 | 1.635 |  |  |  |
|  |  | 主体建筑 |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:MU10页岩烧结 砖; 2.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆; | m3 | 10.502 |  |  |  |
| 43 | 010503004002 | 圈梁 | 1.混凝土种类:C30商品混凝土;  2.说明:含模板; | m3 | 1.151 |  |  |  |
| 44 | 010502002002 | 构造柱 | 1.混凝土种类:C25混凝土;  2.说明:含模板; | m3 | 0.484 |  |  |  |
| 45 | 010505001001 | 有梁板 | 1.混凝土种类:C30商品混凝土;  2.说明:含模板; | m3 | 4.354 |  |  |  |
|  | 本页合计 | | | | | |  |  |

注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。

全国统一热线:4006-258-995 智多星工程项目造价管理软件

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：房屋维修及医疗废物储存间 标段：

第6页 共9页

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量  单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
| 综合单价 | 合 价 | 其中：  暂估价 |
| 46 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 Φ6; | t | 0.039 |  |  |  |
| 47 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 Φ8; | t | 0.025 |  |  |  |
| 48 | 010515001007 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 Φ12; | t | 0.095 |  |  |  |
| 49 | 010515001008 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 Φ14; | t | 0.054 |  |  |  |
|  |  | 室外附属 |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 010507001001 | 散水 | 1.混凝土种类:C15混凝土散水; | m2 | 11.90 |  |  |  |
|  |  | 屋面防水 |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 011101003001 | 细石混凝土找平层 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:30厚LC5.0轻骨 料混凝土; | m2 | 36.28 |  |  |  |
| 52 | 011101006001 | 平面砂浆找平层 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥 砂浆; | m2 | 36.28 |  |  |  |
| 53 | 010902002001 | 屋面涂膜防水 | 1.防水膜品种:高分子防水涂料;  2.涂膜厚度、遍数:1.5mm; | m2 | 36.28 |  |  |  |
| 54 | 010902001001 | 屋面卷材防水(含附加层) | 1.卷材品种、规格、厚度:3mmSBS改性沥青 防水卷材;  2.防水层数:2层;  3.防水层做法:大面满铺; | m2 | 36.28 |  |  |  |
| 55 | 011101006002 | 平面砂浆保护层 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥 砂浆; | m2 | 36.28 |  |  |  |
|  |  | 地面防水 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本页合计 | | | | | |  |  |

：国统1.本一程:40-5-9目9综5合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。

智多星工程项目造价管理软件

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：房屋维修及医疗废物储存间 标段：

第7页 共9页

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量  单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
| 综合单价 | 合 价 | 其中：  暂估价 |
| 56 | 011101006003 | 平面砂浆找平层 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥 砂浆; | m2 | 19.62 |  |  |  |
| 57 | 010904002001 | 楼(地)面涂膜防水 | 1.防水膜品种:聚氨酯防水涂料;  2.涂膜厚度、遍数:1.5mm; | m2 | 19.62 |  |  |  |
|  |  | 外墙保温 |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 011201001001 | 外砖墙内保温抹灰 | 1.墙体类型:外砖墙内保温抹灰; 2.底层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂 浆; | m2 | 49.418 |  |  |  |
| 59 | 011001003001 | 保温隔热墙面 | 1.保温隔热部位:外墙; 2.保温隔热方式:内保温; 3.保温隔热面层材料品种、规格、性能:50 厚泡沫玻璃棉; 4.防护材料种类及做法:5厚抗裂砂浆铺玻纤 网布; | m2 | 48.464 |  |  |  |
|  |  | 装饰工程 |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:1:3水泥砂浆; 2.结合层厚度、砂浆配合比:20厚; 3.面层材料品种、规格、颜色:10厚防滑地 砖; | m2 | 19.62 |  |  |  |
| 61 | 011105003001 | 块料踢脚线 | 1.踢脚线高度:150mm; | m2 | 4.176 |  |  |  |
| 62 | 011201001002 | 墙面一般抹灰(外墙) | 1.墙体类型:外砖墙; 2.底层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆 ; | m2 | 69.18 |  |  |  |
|  | 本页合计 | | | | | |  |  |

注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。

全国统一热线:4006-258-995 智多星工程项目造价管理软件

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：房屋维修及医疗废物储存间 标段：

第8页 共9页

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量  单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
| 综合单价 | 合 价 | 其中：  暂估价 |
| 63 | 010903003001 | 墙面砂浆防水(防潮) | 1.防水层做法:砂浆防水; 2.砂浆厚度、配合比:5厚防水砂浆; 3.钢丝网规格:热镀锌钢丝网; | m2 | 69.18 |  |  |  |
| 64 | 011204003001 | 块料墙面(外墙) | 1.墙体类型:外砖墙; 2.安装方式:专用瓷砖胶; 3.面层材料品种、规格、颜色:5-7厚纸皮石 ;  4.缝宽、嵌缝材料种类:填缝剂填缝; | m2 | 69.18 |  |  |  |
| 65 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:内墙; 2.底层厚度、砂浆配合比:15厚1:2.5水泥砂 浆+5厚1:2水泥砂浆; | m2 | 80.664 |  |  |  |
| 66 | 011406003001 | 满刮腻子 | 1.基层类型:抹灰面;  2.刮腻子遍数:两遍; | m2 | 80.664 |  |  |  |
| 67 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.基层类型:抹灰面; 2.喷刷涂料部位:内墙; 3.涂料品种、喷刷遍数:9989胶两遍; | m2 | 80.664 |  |  |  |
| 68 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 1.基层类型:抹灰面; 2.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆二遍; | m2 | 80.664 |  |  |  |
|  |  | 门窗工程 |  |  |  |  |  |  |
| 69 | 010802004001 | 防盗门 | 1.门代号及洞口尺寸:M1021,1000\*2100; 2.门框或扇外围尺寸:钢制防盗门; | 樘 | 3.00 |  |  |  |
|  | 本页合计 | | | | | |  |  |

注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：房屋维修及医疗废物储存间 标段：

第9页 共9页

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量  单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
| 综合单价 | 合 价 | 其中：  暂估价 |
| 70 | 010807006001 | 铝合金推拉窗 | 1.窗代号:C1515，C0615; 2.框外围展开面积:隔热金属型材; 3.玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12空气+6 透明玻璃; 4.防护材料种类:防盗窗，带纱窗; | m2 | 5.40 |  |  |  |
| 71 | 011701001001 | 综合脚手架 |  | m2 | 22.50 |  |  |  |
| 72 | 011703001001 | 垂直运输 |  | m2 | 22.50 |  |  |  |
|  | 本页合计 | | | | | |  |  |
|  | 合 计 | | | | | |  |  |

注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。