蒸环评函[2024]11号

**衡阳市生态环境局**

**关于湖南金耕食品有限公司金添动漫食品项目环境影响报告表的批复**

湖南金耕食品有限公司：

你公司《关于对＜湖南金耕食品有限公司金添动漫食品项目环境影响报告表＞进行批复的请示》和湖南鑫煜环保科技有限公司编制的《湖南金耕食品有限公司金添动漫食品项目环境影响报告表》（报批稿）及专家组评审意见均收悉，经研究，批复如下：

一、湖南金耕食品有限公司总投资30000万元，在衡阳县西渡镇船山西路与开福路交汇处建设金添动漫食品项目。项目用地面积 72697.5m2，总建筑面积 57391.45m2。主要建设内容包括六栋车间、二栋宿舍及配电房、消防水泵房、门卫、污水处理站、锅炉房、公用工程及环保工程等。本项目符合国家产业政策，根据湖南鑫煜环保科技有限公司所编制的环境影响报告表的分析结论和专家组评审意见，在建设单位严格执行环保“三同时”制度，切实落实报告表中提出的各项污染防治措施，确保各类污染物达标排放的情况下，从环保的角度分析，同意该项目建设。本《报告表》可作为项目建设和环境管理的依据。

二、项目在建设和管理过程中必须按照环保“三同时”制度的要求，落实污染防治措施，并在工程建设和环境管理中着重注意以下问题:

（一）加强施工期的环境管理。要合理布置施工场地，工程弃料、建筑垃圾要及时清运，做到工完、料完、场地清；同时采取有效措施严格控制扬尘污染和噪声扰民。

（二）加强废水的污染防治。采取雨污分流。项目生产废水、生活污水经自建污水处理站处理达标后与清净下水（纯水制备浓水、锅炉废水）一并通过园区市政管网进入衡阳西渡高新区污水处理厂进行处理，处理达标后外排至蒸水。

（三）加强废气的污染防治。采取密闭式生产车间，锅炉燃烧废气通过 24m 高排气筒达标排放；饼干烘烤油烟、膨化食品油炸油烟、食堂油烟经集气罩+静电油烟处理器处理达标后经 15m 高排气筒排放；对污水处理站采取“加盖设计+喷洒除臭剂+加强污水站周边绿化”等措施，减少恶臭对周边环境的影响 。

（四）加强噪声的污染防治。应选用低噪声设备，采用减震、隔声、吸声等降噪措施，同时加强设备的维护和管理，合理规划平面布置，加强厂区绿化，确保厂界噪声达标排放。

（五）加强固体废物的污染防治。废包装材料采取资源回收；废油、不合格品、隔油池浮油交由当地餐厨垃圾处理部门处理；废 RO 膜委托厂家上门更换并带走；污水处理污泥委托环卫部门处置；废油墨包装暂存危废柜内委托有资质单位处置；生活垃圾委托环卫部门清运。

（六）严格落实污染物排放总量控制措施，项目实施后污染物排放必须严格控制在衡阳市生态环境局衡阳县分局核定下达的指标内：SO2≤0.24t/a、NOx≤0.97t/a、COD≤6.837t/a、NH3-N≤0.427t/a。

（七）加强环境保护管理工作，健全环境管理制度，制定环境风险应急预案，采取有效的环境风险防范措施，确保周边环境安全。

三、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。建设单位应按照《建设项目环境保护管理条例》的规定，及时开展建设项目竣工环境保护自主验收，并将建设项目竣工环境保护验收监测报告和验收意见报送我局备案；在启动生产设施或实际排污之前应依法取得排污许可证。

四、环境影响报告表经批准后，该项目的性质、规模地点、生产工艺和环境保护措施发生重大变动的，须重新报批环境影响报告表。自环境影响报告表批复文件批准之日起，如超过5年方决定工程开工建设的，环境影响报告表应当报我局重新审核。

五、衡阳县生态环境保护综合行政执法大队将该项目纳入日常监管并履行项目建设及运营后现场监管职责。

衡阳市生态环境局

2024年4月12日